**Приложение № 8**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку автомобиля Chevrolet Niva (Товар)**

**Перечень требований к безопасности, техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам Товара:**

1. **Общие требования к Товару:**

В целях обеспечения социально приемлемого уровня безопасности Товара, он должен отвечать требованиям, установленным Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств».

Товар должен быть новым, ранее не использованным, не восстановленным, без эксплуатационного пробега, без каких-либо дефектов. Маркировка и упаковка товара должна соответствовать требованиям, предъявляемым для данного вида товара.

Товар передается в таре и упаковке, соответствующей действующим техническим требованиям, обеспечивающей ее сохранность при транспортировке.

При поставке Товара Поставщик передает Заказчику все необходимые документы.

1. **Наименование и количество Товара, требования к безопасности, техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам Товара:**

Наименование Товара: **Автомобиль Chevrolet Niva**

Количество Товара: **1 единица**

Год модельного ряда **–2017**

**Общие требования:**

Количество мест, оборудованных ремнями безопасности, включая место водителя – **5**;

Полная масса, кг – **1860**;

Масса в снаряженном состоянии, кг – **1485;**

Грузоподъемность, кг – **450;**

Объем багажного отделения, л – **320,**

— при сложенных задних сиденьях, л – **650**;

Допустимая полная масса буксируемого прицепа:

— с тормозами, кг – **1200**;

— без тормозов, кг – **600;**

Радиус поворота, м - **5,7**

**Требования к двигателю:**

Тип - бензиновый, 4-цилиндровый, рядный с распределенным впрыском топлива

Рабочий объем, см3 – **1690;**

Номинальная мощность, л.с. - **79,6;**

Макс. крутящий момент, Нм (об/мин) - **127,4 (4000)**;

Максимальная скорость, км/ч – **140**;

Заправочный объем бензобака, л – **58;**

Нормы токсичности **EURO 5**

Расход топлива, л/100 км:

— загородный режим **8,4**

— городской режим **13,2**

— смешанный тип **10,2**

**Требования к трансмиссии:**

Привод постоянный, на все колеса через межосевой блокируемый дифференциал

Раздаточная коробка 2-ступенчатая, с межосевым дифференциалом, имеющим принудительную блокировку

**Требования к ходовой части:**

Передняя: пружинная, независимая, 2-рычажная

Задняя: пружинная, зависимая, 5-штанговая

**Требования к тормозному управлению:**

Передние: дисковые

Задние: барабанные

Вакуумный усилитель: **9″**

**Требования к размерам:**

длина транспортного средства: **4056 мм;**

ширина транспортного средства по зеркалам: **2120 мм**;

высота транспортного средства: **1690 мм**

**Требования к экстерьеру:**

Колеса легкосплавные **15'**'

Наружные зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом, окрашенные в цвет кузова

Передние противотуманные фары

Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова

Бампер передний, задний, молдинги и накладки арок, окрашенные в цвет кузова

Изотермические стёкла

**Требования к комплектации (комфорт):**

Охлаждение вещевого ящика

Кондиционер

Центральный замок с дистанционным управлением

Комплект салонных ковриков

Коврик в багажник

**Требования к безопасности:**

Колесо временного использования

Антиблокировочная система (АБС)

Преднатяжители ремней безопасности водителя и переднего пассажира

Подушки безопасности водителя и переднего пассажира

Подголовники задних сидений Г-образной формы

**Комплектация**: GL

**Цвет окраски**: Серый металлик «Кварц»

**Требования по объему гарантий:**

2 года или 35000 км пробега

**Требования к документам:**

Транспортное средство должно поставляться со следующей документацией:

-Паспорт транспортного средства

-Акт приема-передачи транспортного средства

-Руководство по эксплуатации

-Сервисная книжка

- Документ об Одобрении типа транспортного средства в соответствии с ТР ТС 018/2011.

Вся документация предоставляется **на русском языке**