Приложение № 9

*(с изменениями от 13.08.2019 г.)*

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку автомобиля УАЗ Profi**

**(далее – Товар)**

**Перечень требований к безопасности, техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам Товара:**

1. **Общие требования к Товару:**

В целях защиты жизни и здоровья человека, имущества, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей (пользователей) относительно его назначения и безопасности закупаемая продукция должна соответствовать требованиям, установленным Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (далее - ТР ТС 018/2011),

Товар должен быть новым, не использованным повторно, не восстановленным. Маркировка и упаковка Товара должна соответствовать требованиям, предъявляемым для данного вида Товара, обеспечивающей ее сохранность при транспортировке. Поставщик обязан передать Товар Заказчику свободным от прав третьих лиц, не находящимся в залоге, под арестом и свободным от любых других обременений.

При поставке Товара Поставщик передает Заказчику все необходимые документы.

1. **Наименование и количество Товара, требования к безопасности, техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам Товара:**

**Автомобиль УАЗ Profi 236324-101 в количестве 1 шт.**

* 1. Требования к безопасности, техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам транспортного средства:

|  |
| --- |
| **Год модельного ряда –2019**  (Автомобиль новый, ранее не использованный, без эксплуатационного пробега, без каких-либо дефектов в соответствии со спецификацией и техническими характеристиками).  **Комплектация**  Стандарт, 4х4, двухрядная кабина с бортом  **Экстерьер**  Локеры передних колес  Передний бампер, молдинги, ручки открывания дверей неокрашенные  Зеркала наружные с электроприводом и электрообогревом  Повторители указателя поворота на крыльях  Трубчатые пороги с защитными противоскользящими, прорезиненными накладками  Блок-фары галогенные с ДХО  Шины 225/75 R16С (5 шт.)  Стальные диски усиленные черного цвета под 6 точек крепления (4 шт.)  Диск запасного колеса черного цвета (1 шт.)  Колпаки передних и задних колес  Атермальные стекла (зеленые), заднее бесцветное  Дополнительный силовой разъем рассчитанный на силу тока 50 А., совместно с предохранителем 40 А(в цепи) для возможности подключения в моторном отсеке  **Двигатель/трансмиссия/подвеска**  Двигатель инжекторный V=2,7 ЕВРО-5 (ЗМЗ 409051 с ДАД, без датчика фаз)  Защита топливного бака  CAN-шина с диагностическим разъемом  МКП 5-ст. (новый механизм переключения)  РК однорычажная механическая, с рычагом управления  Мост передний Спайсер с поворотными кулаками открытого типа  Мост задний Спайсер, усиленный  Передаточное число главной передачи (i=4,625)  Стабилизаторы поперечной устойчивости передней и задней подвески увеличенного диаметра  Рессоры задней подвески 1-листовые с подрессорником усиленные  Усиленная передняя и задняя подвеска  Амортизаторы передней и задней подвески гидропневматические  Стояночный тормоз трансмиссионный  Карданный вал переднего моста необслуживаемый  Задняя карданная передача необслуживаемая  **Безопасность**  Подушка безопасности водителя  Задние ремни безопасности (3 шт.)  Передние ремни безопасности инерционные  Подголовники задних сидений  Устройство вызова экстренных служб "ЭРА-ГЛОНАСС"  ABS 9 + EBD  **Интерьер**  Противосолнечные козырьки  Комбинация приборов с функцией бортового компьютера 2-х стрелочная с подсветкой белого цвета (по CAN)  Розетка 12В на панели приборов  Верхний перчаточный ящик  Поручни на стойке А, В (2 шт.)  Туннель пола с двухуровневым боксом и подстаканниками  Ниша под задними пассажирским сиденьем  Рулевое колесо, регулируемое по вылету и наклону  Подрулевые переключатели с расширенным функционалом  **Комфорт**  Гидроусилитель руля  Электростеклоподъемники передних и задний дверей с мультиплексным управлением  Модуль управления светом  Кондиционер  Электроблокировка замков дверей  Иммобилайзер  Аудиоподготовка (жгуты проводов для магнитолы и динамиков в дверях)  Заглушка отверстия под магнитолу с нишей для мелких вещей  Звуковой сигнал (два)  Грузовая надстройка  Грузовая платформа бортовая с внутренними размерами 2350 х1870 мм  Тент (со светопропускной вставкой в центральной части, задний клапан с ремнями распаха) и каркас тента  Основание бортовой платформы: ламинированная фанера  Элементы крепления груза в бортовой платформе 4 шт.  Локеры задних колес пластмассовые  **Цвет**-Белый или Серый или Серебристый (по согласованию с Заказчиком) |

**Требования по объему гарантии на транспортное средство:**

Не менее 4 лет или 150 000 км пробега

**Требования к документам:**

Транспортное средство должно поставляться со следующей документацией:

- Паспорт транспортного средства

- Акт приема-передачи транспортного средства

- Руководство по эксплуатации

- Сервисная книжка

- Документ об Одобрении типа транспортного средства в соответствии с ТР ТС 018/2011.

Вся документация предоставляется на русском языке