**Приложение № 5**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку автомобиля UAZ Patriot**

**(далее – Товар)**

**Общие требования к Товару:**

Товар должен быть новым, не использованным повторно, не восстановленным, без эксплуатационного пробега, без каких-либо дефектов. Маркировка и упаковка Товара должна соответствовать требованиям, предъявляемым для данного вида Товара, обеспечивающей ее сохранность при транспортировке.

Поставщик обязан передать Товар Заказчику свободным от прав третьих лиц, не находящимся в залоге, под арестом и свободным от любых других обременений.

При поставке Товара Поставщик передает Заказчику все необходимые документы.

**Соответствие Товара требованиям нормативной документации:**

В целях защиты жизни и здоровья человека, имущества, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей (пользователей) относительно его назначения и безопасности Товар должен соответствовать требованиям, установленным Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (далее – ТР ТС 018/2011).

**Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, установленные Заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование и количество Товара** | **Характеристики Товара** |
| Автомобиль UAZ Patriot в количестве 5 штук | **Год модельного ряда – 2021**  **Общее описание транспортного средства:**  UAZ Patriot комплектации Комфорт  Колесная формула: 4х4  Габаритные размеры, мм:  Длина (с контейнером зап. колеса) мм: 4785  Ширина (с учетом боковых зеркал) мм: 2110  Высота (без антенны) мм: 1910  Дорожный просвет мм: 210  **Двигатель:**  ЗМЗ – 409051, четырехтактный, бензиновый, ЕВРО 5  Рабочий объем, куб. см: 2693  Максимальный крутящий момент, Н·м: 235,4 при частоте 2650±100  Мощность двигателя, л.с. (кВт): 149,6 (110) при 5 000 ± 100 об/мин  Применяемое топливо: АИ 92/95  **Трансмиссия и управление:**  Тип КПП: Механическая  Количество передач: 5  Антиблокировочная система ABS  Привод: 4х4 с подключаемым передним приводом  Раздаточная коробка: 2-ступенчатая с электроуправлением  Рулевое управление: с гидроусилителем  **Подвеска, тормоза и шины:**  Передняя подвеска: зависимая, пружинная со стабилизатором поперечной устойчивости  Задняя подвеска: зависимая, на двух продольных полуэллиптических малолистовых рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости  Тип рабочих тормозов (Передняя ось/ задняя ось): с дисковыми механизмами / с барабанными механизмами  Диски стальные 16" с шинами 225/75 R16  Запасное колесо стальное черного цвета с шиной 225/75 R16.  **Комплектация:**  Передний бампер, задний бампер, молдинги и пороги в цвет кузова  Наружные зеркала заднего вида в цвет кузова с встроенными повторителями поворотов, с подогревом и электроприводом  Фары головного света со светодиодными дневными ходовыми огнями  Атермальные стёкла (зеленые)  Электростеклоподъемники передних и задних дверей  Передние сидения с подогревом  Кондиционер  Электроблокировка замков всех дверей  Иммобилайзер  Аудиоподготовка  Сигнализация с дистанционным управлением центральным замком  **Дополнительное оборудование**  Коврики салона  Коврик багажника |

**Требования по объему гарантии на транспортное средство:**

36 месяцев или 100 000 км пробега(в зависимости от того, что наступит ранее)

**Требования к документам:**

Транспортное средство должно поставляться со следующей документацией:

- Паспорт транспортного средства

- Акт приема-передачи транспортного средства

- Руководство по эксплуатации

- Сервисная книжка

- Документ об Одобрении типа транспортного средства в соответствии с ТР ТС 018/2011.

Вся документация предоставляется **на русском языке.**