Приложение № 12

к договору подряда № 10КР от 02.06.2023г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Ремонт кровли в ТП-1209, ТП1230, ТП-1245+гараж, ТП-1268, ТП-1276, ТП-829, ТП-1270** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Раздел 1. ТП-1209** | | | | |
| 1 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов с примыканиями | м2 | 75 |  |
| 2 | Разборка цементных стяжек | м2 | 68 |  |
| 3 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 30 мм | м2 | 68 |  |
| 4 | Огрунтовка цеметно-песчанной стяжки битумной грунтовкой | м2 | 75 |  |
| 5 | Устройство кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя | м2 | 68 |  |
| 6 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам | м | 14,5 |  |
| 7 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м | м | 37 |  |
| **Раздел 2. ТП-1230** | | | | |
| 1 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов с примыканиями | м2 | 75 |  |
| 2 | Разборка цементных стяжек | м2 | 68 |  |
| 3 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 30 мм | м2 | 68 |  |
| 4 | Огрунтовка цеметно-песчанной стяжки битумной грунтовкой | м2 | 75 |  |
| 5 | Устройство кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя | м2 | 68 |  |
| 6 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам | м | 14,5 |  |
| 7 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м | м | 37 |  |
| **Раздел 3. ТП-1245+гараж** | | | | |
| 1 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов с примыканиями | м2 | 175 |  |
| 2 | Разборка цементных стяжек | м2 | 160 |  |
| 3 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 30 мм | м2 | 160 |  |
| 4 | Огрунтовка цеметно-песчанной стяжки битумной грунтовкой | м2 | 175 |  |
| 5 | Устройство кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя | м2 | 160 |  |
| 6 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам | м | 27 |  |
| 7 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м | м | 38 |  |
| **Раздел 4. ТП-1268** | | | | |
| 1 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов с примыканиями | м2 | 75 |  |
| 2 | Разборка цементных стяжек | м2 | 68 |  |
| 3 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 30 мм | м2 | 68 |  |
| 4 | Огрунтовка цеметно-песчанной стяжки битумной грунтовкой | м2 | 75 |  |
| 5 | Устройство кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя | м2 | 68 |  |
| 6 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам | м | 14,5 |  |
| 7 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м | м | 37 |  |
| **Раздел 5. ТП-1276** | | | | |
| 1 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов с примыканиями | м2 | 75 |  |
| 2 | Разборка цементных стяжек | м2 | 68 |  |
| 3 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 30 мм | м2 | 68 |  |
| 4 | Огрунтовка цеметно-песчанной стяжки битумной грунтовкой | м2 | 75 |  |
| 5 | Устройство кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя | м2 | 68 |  |
| 6 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам | м | 14,5 |  |
| 7 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м | м | 37 |  |
| **Раздел 6. ТП-829** | | | | |
| 1 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов с примыканиями | м2 | 69,2 |  |
| 2 | Разборка цементных стяжек | м2 | 58,4 |  |
| 3 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 30 мм | м2 | 58,4 |  |
| 4 | Огрунтовка цеметно-песчанной стяжки битумной грунтовкой | м2 | 69,2 |  |
| 5 | Устройство кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя | м2 | 58,4 |  |
| 6 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам | м | 27 |  |
| 7 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м | м | 33 | короба с капельником |
| **Раздел 7. ТП-1270** | | | | |
| 1 | Ремонт кирпичной кладки парапетов | м3 | 0,1 |  |
| 2 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов с примыканиями | м2 | 55 |  |
| 3 | Разборка цементных стяжек | м2 | 45 |  |
| 4 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 30 мм | м2 | 45 |  |
| 5 | Огрунтовка цеметно-песчанной стяжки битумной грунтовкой | м2 | 55 |  |
| 6 | Устройство кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя | м2 | 45 |  |
| 7 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам | м | 20 |  |
| 8 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м | м | 33 | Торцы плит закрыть коробом с капельником |

**Заказчик: ЗАО "СПГЭС" Подрядчик:** **ООО «ГорЭнергоСервис»**

|  |
| --- |
| **Первый заместитель Директор**  **генерального директора** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.Н. Стрелин \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Н. Куликов** |