**Приложение № 8**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку автомобиля марки Toyota Camry (Товар)**

**Перечень требований к безопасности, техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам Товара:**

1. **Общие требования к Товару:**

В целях обеспечения социально приемлемого уровня безопасности Товара, он должен отвечать требованиям, установленным Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» (далее – ТР ТС 018/2011).

Товар должен быть новым, ранее не использованным, не восстановленным, без эксплуатационного пробега, без каких-либо дефектов. Маркировка и упаковка товара должна соответствовать требованиям, предъявляемым для данного вида товара.

Товар передается в таре и упаковке, соответствующей действующим техническим требованиям, обеспечивающей ее сохранность при транспортировке.

При поставке Товара Поставщик передает Заказчику все необходимые документы.

1. **Наименование и количество Товара, требования к безопасности, техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам Товара:**

Наименование Товара: **Автомобиль Toyota Camry**

Количество Товара: **1 единица**

Год модельного ряда **– 2017**

**Общие:**

Количество мест, оборудованных ремнями безопасности (вместе с местом водителя) – **5**

**Требования к размерам и массе:**

Длина, мм: 4825

Ширина, мм: 1825

Высота, мм: 1480

Снаряженная масса, кг: 1550

**Требования к двигателю:**

Бензиновый 2494 см³

Мощность: 181 л.с.

Разгон 0-100 км/ч: 9 секунд

Максимальная скорость: 210 км/ч

**Требования к экстерьеру:**

Передние и задние противотуманные фары, светодиодные ходовые огни, полноразмерное запасное колесо на стандартном легкосплавном диске, ксеноновые фары ближнего света с омывателем, 17-дюймовые легкосплавные диски с шинами 215/55 R17, хромированные наружные ручки дверей.

**Требования к комплектации (комфорту):**

Датчик света, передние и задние датчики парковки, окрашенные в цвет кузова боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой, электроприводом складывания и повторителями указателей поворота, электростеклоподъемники всех дверей с функцией AUTO, шумоизолирующее ветровое стекло, регулировка рулевой колонки по углу наклона и вылету, индивидуальные лампы для чтения для первого и второго ряда сидений, подсветка в зоне ног водителя и переднего пассажира, комплект резиновых ковриков для первого и второго ряда сидений, электроусилитель рулевого управления, автоматическая коррекция угла наклона фар, сиденья с кожаной обивкой, отделка салона вставками под дерево, сиденья водителя и переднего пассажира с электрорегулировкой, электрорегулировка поясничной опоры водителя, элементы управления аудиосистемой, подогревом задних сидений, климат-контролем, регулировкой задних сидений для пассажира 2-го ряда сидений, 3-зонный климат-контроль, ионизатор воздуха Nanoe, интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуска автомобиля с кнопки Smart Entry & Push Start, круиз-контроль, датчик дождя, салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, камера заднего вида с динамической разметкой, система автоматического переключения дальнего света на ближний, аудиосистема премиум-класса JBL с поддержкой CD/MP3/WMA 10 динамиков, AUX/USB -разъемы, 7” цветной TFT -дисплей на центральной консоли, навигационная система, коммуникационная система Bluetooth, беспроводное зарядное устройство, мультимедийная система Toyota Touch2 с функцией прокрутки меню Flick function.

**Требования к безопасности:**

Фронтальные подушки безопасности, шторки безопасности, конструкция передних сидений снижающая вероятность травмы шеи (технология WIL), устройство «ЭРА-ГЛОНАСС», антиблокировочная система (ABS), система распределения тормозного усилия (EBD), усилитель экстренного торможения (BAS), антипробуксовочная система (TRC), система распределения курсовой устойчивости (VSC+ С функцией VSC off), боковые подушки безопасности для первого ряда сидений.

**Комлектация:** Престиж

**Цвет окраски:** Черный «металлик»

**Цвет салона:** черный

**Дополнительное оборудование: должно быть установлено:**

Сигнализация Star Line E 91

Защита картера 3.5 сталь

Брызговики Камри V 50

Коврики салона полеуритан

Коврик в багажник

Тонировка (без передних стекол)

**Требования по объему гарантии:**

3 года либо 100 000 км пробега

**Требования к документам:**

Транспортное средство должно поставляться со следующей документацией:

-Паспорт транспортного средства

-Акт приема-передачи транспортного средства

-Руководство по эксплуатации

-Сервисная книжка

- Документ об Одобрении типа транспортного средства в соответствии с ТР ТС 018/2011.

Вся документация предоставляется **на русском языке**