Приложение № 9

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку автомобиля УАЗ 390995**

**(далее – Товар)**

**Перечень требований к безопасности, техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам Товара:**

1. **Общие требования к Товару:**

В целях защиты жизни и здоровья человека, имущества, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей (пользователей) относительно его назначения и безопасности закупаемая продукция должна соответствовать требованиям, установленным Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (далее - ТР ТС 018/2011),

Товар должен быть новым, не использованным повторно, не восстановленным. Маркировка и упаковка Товара должна соответствовать требованиям, предъявляемым для данного вида Товара, обеспечивающей ее сохранность при транспортировке. Поставщик обязан передать Товар Заказчику свободным от прав третьих лиц, не находящимся в залоге, под арестом и свободным от любых других обременений.

При поставке Товара Поставщик передает Заказчику все необходимые документы.

1. **Наименование и количество Товара, требования к безопасности, техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам Товара:**

**Автомобиль УАЗ в количестве 3 единицы**

* 1. Требования к безопасности, техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам транспортного средства:

|  |
| --- |
| Автомобиль новый, изготовлен не ранее 2019 года, ранее не использованный, без эксплуатационного пробега, без каких-либо дефектов в соответствии со спецификацией и техническими характеристиками.  **Код модификации** 390995  **Количество** 3 шт.  **Общие**  Двигатель бензиновый инжекторный ЗМЗ 40911 V=2.7. Евро-5  Мощность 112 л.с  5-ступенчатая механическая коробка передач  2-ступенчатая раздаточная коробка  Количество мест 5  Привод 4х4  Мосты Тимкен с передаточными числами-4,625  **Безопасность**  3-х точечные инерционные ремни безопасности на передних сидениях  Световозвращатели на задних бамперах  Устройство вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС»  **Экстерьер**  Стальные диски 16 с шинами 225/75 R16  Локеры на передних колесах  Окраска кузова «Светло-серый неметалик»  **Интерьер**  Единая комбинация приборов  Мягкая обивка передних дверей  **Комфорт**  Гидроусилитель руля  Многофункциональные подрулевые переключатели  Отопитель салона  Сиденье водителя с продольной регулировкой и регулировкой наклона спинки  Стол в салоне на передней перегородке  Наружные ручки дверей с единым ключом с замком зажигания  Перегородка между пассажирским и грузовым отсеком |

**Требования по объему гарантии на транспортное средство:**

Не менее 2 лет или 80 000 км пробега

**Требования к документам:**

Транспортное средство должно поставляться со следующей документацией:

- Паспорт транспортного средства

- Акт приема-передачи транспортного средства

- Руководство по эксплуатации

- Сервисная книжка

- Документ об Одобрении типа транспортного средства в соответствии с ТР ТС 018/2011.

Вся документация предоставляется на русском языке