**Приложение № 5**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку автомобиля RENAULT LOGAN Stepway**

**(далее – Товар)**

**Перечень требований к безопасности, техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам Товара:**

**Общие требования к Товару:**

Товар должен быть новым, не использованным повторно, не восстановленным, без эксплуатационного пробега, без каких-либо дефектов. Маркировка и упаковка Товара должна соответствовать требованиям, предъявляемым для данного вида Товара, обеспечивающей ее сохранность при транспортировке.

Поставщик обязан передать Товар Заказчику свободным от прав третьих лиц, не находящимся в залоге, под арестом и свободным от любых других обременений.

При поставке Товара Поставщик передает Заказчику все необходимые документы.

**Соответствие Товара требованиям нормативной документации:**

В целях защиты жизни и здоровья человека, имущества, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей (пользователей) относительно его назначения и безопасности Товар должен соответствовать требованиям, установленным Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (далее – ТР ТС 018/2011).

**Наименование и количество Товара, требования к безопасности, техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам Товара:**

**Автомобиль RENAULT LOGAN Stepway** **в количестве 3 единиц**

**Начальные (максимальные) цены за единицу Товара**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование Товара** | **Количество Товара** | **Единица измерения** | **Начальная (максимальная) цена за единицу Товара, руб. с НДС** |
|
| 1 | Автомобиль  RENAULT LOGAN Stepway | 3 | шт. | 969 000,00 |

**Требования к безопасности, техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам Товара:**

**Техническое задание**

|  |  |
| --- | --- |
| Модель | Наименование комплектации |
| Автомобиль  RENAULT LOGAN Stepway | **Год модельного ряда –-2021**  (Автомобиль новый, ранее не использованный, без эксплуатационного пробега, без каких-либо дефектов в соответствии со спецификацией и техническими характеристиками).  **Комплектация**  Stepway Life 1.6 МКП5 82 л.с.  **Габаритные размеры мм:**  Длина, мм:4368  Ширина, мм: 1761  Высота, мм: 1576  Снаряженная масса 1106 кг  **Двигатель:**  Бензиновый 1598 см3  Мощность: 82 л. с.  Разгон 0-100 км/ч: 13.9 секунд  Максимальная скорость: 160 км/ч  **Трансмиссия:**  Тип привода-передний  Тип трансмиссии-механика  Число передач-5  **Управление:**  Гидроусилитель рулевого управления, бортовой компьютер.  **Дополнительное оборудование**  Коврики салона полиуретан;  Коврик в багажник полиуретан.  **Безопасность**  Система «ЭРА-ГЛОНАСС», подушка безопасности водителя и переднего пассажира, ABS с электронным распределением тормозных усилий, звуковое напоминание о не пристёгнутом ремне водителя, система ISOFIX на задних боковых сидениях, 2 передних регулируемых по высоте подголовника, трехточечные ремни безопасности на передних сидениях с ограничителями усилий и регулировкой по высоте, трехточечные ремни безопасности на задних сидениях, запасное колесо 15.  **Комфорт**  Складной ключ зажигания, кондиционер, регулируемое по высоте сиденье водителя, обогрев заднего стекла, передние стеклоподъемники, наружные зеркала с электроприводом и электрообогревом, регулировка рулевого колеса по высоте, подогрев передних сидений, центральный замок с дистанционным управлением, спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 1/3 2/3, аудиосистема с AUX + USB + Bluetooth + подрулевой джойстик, датчик внешней температуры, индикатор температуры двигателя, центральная консоль с 12V розеткой для заднего ряда сидений, открытие лючка бензобака из салона.  **Экстерьер:**  Бамперы в цвет кузова с эксклюзивным дизайном Stepway, решетка радиатора с хромированными накладками, наружные зеркала в цвет кузова, ручки дверей в цвет кузова, накладки на пороги (передние), передние и задние брызговики, стилизованные под литые 16-дюймовые диски колес Bayadere, легкая тонировка стекол.  **Интерьер:**  Эксклюзивная тканевая обивка сидений Stepway, хромированная отделка внутренних элементов на приборной панели, ручки дверей черного цвета.  **Освещение:**  Светодиодные «С-образные» дневные ходовые огни, противотуманные фары, подсветка багажного отделения, плафон освещения заднего ряда сидений. |

**Требования по объему гарантии на транспортное средство:**

Не менее 3 лет или 100 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит ранее)

**Требования к документам:**

Транспортное средство должно поставляться со следующей документацией:

- Паспорт транспортного средства

- Акт приема-передачи транспортного средства

- Руководство по эксплуатации

- Сервисная книжка

- Документ об Одобрении типа транспортного средства в соответствии с ТР ТС 018/2011.

Вся документация предоставляется **на русском языке.**