**Приложение № 5**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку автомобиля LADA VESTA седан**

**(далее – Товар)**

**Перечень требований к безопасности, техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам Товара:**

**Общие требования к Товару:**

Товар должен быть новым, не использованным повторно, не восстановленным, без эксплуатационного пробега, без каких-либо дефектов. Маркировка и упаковка Товара должна соответствовать требованиям, предъявляемым для данного вида Товара, обеспечивающей ее сохранность при транспортировке.

Поставщик обязан передать Товар Заказчику свободным от прав третьих лиц, не находящимся в залоге, под арестом и свободным от любых других обременений.

При поставке Товара Поставщик передает Заказчику все необходимые документы.

**Соответствие Товара требованиям нормативной документации:**

В целях защиты жизни и здоровья человека, имущества, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей (пользователей) относительно его назначения и безопасности Товар должен соответствовать требованиям, установленным Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (далее – ТР ТС 018/2011).

**Наименование и количество Товара, требования к безопасности, техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам Товара:**

**Автомобиль LADA VESTA седан**

**в количестве 2 единицы.**

**Требования к безопасности, техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам Товара:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование и количество Товара** | **Характеристики Товара** |
| Автомобиль LADA VESTA седан в количестве 2 единиц | **Год модельного ряда –-2021**  (Автомобиль новый, ранее не использованный, без эксплуатационного пробега, без каких-либо дефектов в соответствии со спецификацией и техническими характеристиками).  **Общее описание транспортного средства:**  Автомобиль LADA VESTA седан  Окраска кузова: серебристый, коричневый (по согласованию с Заказчиком).  **Габаритные размеры:**  Длина, мм: 4410  Ширина, мм: 1764  Высота, мм: 1497  Объем багажника, л: 480  Клиренс (дорожный просвет под нагрузкой), мм: 178  Объем бака, л: 55  **Кузов:**  Тип кузова: седан  Количество дверей: 4  Количество мест: 5  **Двигатель:**  Тип двигателя: бензиновый  Тип впрыска: многоточечный  Количество и расположение цилиндров: клапанов 4, рядное  Количество клапанов: 16  Объем, куб. см.: 1596  Объем двигателя, куб. см: 106  Экологический класс: Euro 5  Используемое топливо: Бензин с октановым числом 92  **Трансмиссия:**  Тип привода: передний  Коробка передач: механическая  Количество передач КПП: 5  **Тормозная система**  Дисковые передние тормоза  **Шины:**  Размерность шин: 185/65 R15  **Комплектация**  Бампера в цвет кузова  Наружные зеркала с электрорегулировкой и обогревом  Передние брызговики  Усилитель рулевого управления  Дневные ходовые огни  Подсветка багажного отделения  Подогрев заднего стекла  Передние электростеклоподъемники  Регулировка рулевого колеса по высоте и по вылету  Центральный замок с дистанционным управлением  Подушка безопасности водителя и переднего пассажира  Антиблокировочная система тормозов (ABS)  Тканевая (другая) обивка сидений  Индикация о не пристегнутом ремне водителя и переднего пассажира  Два передних регулируемых по высоте подголовника  Трехточечные ремни безопасности на передних сиденьях с ограничениями усилий и регулировкой по высоте  Электронная система распределения тормозных усилий EBD  Кондиционер  Аудиподготовка  Запасное колесо штампосварное 15”  **Дополнительное оборудование**  Коврики салона полиуретан;  Коврик в багажник полиуретан. |

**Требования по объему гарантии на транспортное средство:**

36 месяцев, либо 100 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее.

**Требования к документам:**

Транспортное средство должно поставляться со следующей документацией:

- Паспорт транспортного средства (выписка из ЭПТС)

- Акт приема-передачи транспортного средства

- Руководство по эксплуатации

- Сервисная книжка

- Документ об Одобрении типа транспортного средства в соответствии с ТР ТС 018/2011.

Вся документация предоставляется **на русском языке.**