Приложение № 10

к договору подряда № 10КР от 02.06.2023г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Ремонт кровли ТП-545, ТП-1460 (5 участок)** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Раздел 1. ТП-545** | | | | |
| 1 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов с примыканиями | м2 | 72,3 |  |
| 2 | Разборка цементных стяжек | м2 | 65 |  |
| 3 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 30 мм | м2 | 65 |  |
| 4 | Огрунтовка цеметно-песчанной стяжки битумной грунтовкой | м2 | 72,3 |  |
| 5 | Устройство кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя | м2 | 65 |  |
| 6 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам | м | 14,6 |  |
| 7 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м | м | 34 |  |
| **Раздел 2. ТП-1460** | | | | |
| 1 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов с примыканиями | м2 | 72,3 |  |
| 2 | Разборка цементных стяжек | м2 | 65 |  |
| 3 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 30 мм | м2 | 65 |  |
| 4 | Огрунтовка цеметно-песчанной стяжки битумной грунтовкой | м2 | 72,3 |  |
| 5 | Устройство кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя | м2 | 65 |  |
| 6 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам | м | 14,6 |  |
| 7 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м | м | 34 |  |

**Заказчик: ЗАО "СПГЭС" Подрядчик:** **ООО «ГорЭнергоСервис»**

|  |
| --- |
| **Первый заместитель Директор**  **генерального директора** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.Н. Стрелин \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Н. Куликов** |